**Scheda ANIT - UNI TR 11175**

**pareti, solai, serramenti**

**Regole per la compilazione**

* Utilizzare una riga per ogni certificato
* Possono essere riportati solo risultati di certificati di laboratorio conformi alle norme serie UNI EN ISO 10140 (o precedenti UNI EN ISO 140)
* **Schema di montaggio**: inserire l’immagine del certificato
* **Composizione parete:** indicare
  + n° del certificato
  + nome del laboratorio che ha eseguito la prova
  + descrizioni e schemi riportati nel certificato

Di seguito si riporta un esempio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schema di montaggio** | **Composizione parete**  (partendo dal lato esposto al rumore) | **Spess.**  **Totale**  m | **Massa superficiale**  **totale**  kg/m2 | ***R*w**  **(*C*, *C*tr)**  dB |
| @tabB1-4 | **Certificato n°: 12345689**  **Laboratorio: xyzxyzxyz**  - Intonaco in malta cementizia di spessore 15 mm;  - muratura in blocchi semipieni di laterizio alleggerito in pasta, formato 30 cm x 25 cm x 24,5 cm, spessore 30 cm, con foratura al 45% in opera con asse dei fori verticale e legati con giunti orizzontali continui in malta cementizia. Giunti verticali a incastro;  - intonaco in malta cementizia di spessore 15 mm. | 0,330 | 360 | 46  (-1; -2) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |